% $Id$ %
\def\UseOption{mpiohd200}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_RB_BL_IN_FLASH}
\edef\UseOption{\UseOption,MPIO_HD200_PAD}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_BACKLIGHT}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_DISK_STORAGE}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_CAR_ADAPTER_MODE}
\edef\UseOption{\UseOption,mpio}
\edef\UseOption{\UseOption,MPIO_RC_HD200_PAD}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVEREMOTEKEYMAP}
\edef\UseOption{\UseOption,HAVE_WM8750}

\newcommand{\playerman}{MPIO}
\newcommand{\playertype}{HD200}
\newcommand{\playerlongtype}{\playertype}
\newcommand{\dapdisplaywidth}{128}
\newcommand{\dapdisplayheight}{128}
\newcommand{\dapdisplaydepth}{2}
\newcommand{\specimg}{mpiohd200}
%Used to name the player, e.g. ...to the \dap
\newcommand{\dap}{player}
%For use when referring to the player. E.g. the \daps\ capacity ...
\newcommand{\daps}{player's}
\newcommand{\firmwarefilename}{\fname{rockbox.mpio}}
\newcommand{\firmwareextension}{\fname{mpio}}
\newcommand{\screenshotsize}{4cm}
\newcommand{\disk}{hard disk}

% link external keymap file
\input{platform/keymap-mpiohd200.tex}
\input{platform/remote-keymap-mpiohd200.tex}

